|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты измерения естественного освещения | | | | | | |
| Расстояние от поверхности наружной стены(м) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Освещённость вне помещения(лк) |
| Освещённость(лк) | 230 | 57 | 21 | 11 | 10 | 1031 |

Средняя освещённость при естественном освещении =(230+57+21+11+10)/5=65.8 лк

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты искусственного освещения | | | | |
| Рабочие места | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Освещённость | 60 | 220 | 92 | 48 |

Средняя освещённость при искусственном освещении =(60+220+92+48)/4=105 лк

Вывод:

65.8 лк < 150 лк. Следовательно в комнате недостаточно естественного освещения.

105 лк < 150 лк. Следовательно в комнате недостаточно искусственного освещения.